# 吸除廢塵／料屑

材質的粉塵可能有害健康。機器操作者或施工現場附近的人員如果接觸、吸入這些廢塵，可能會引發過敏反應或感染呼吸道疾病。
某些粉塵被認為具有致癌性。

- 儘可能使用適合物料的吸塵裝置。
- 工作場所要保持空氣流通。
- 請務必配戴 P2 過濾等級的口罩。

## 連接吸塵裝置（請參考圖 E）

請根據所使用的吸塵器選擇兩者之一的連接方式：

- 將吸塵管 (21) 插到把手 (6) 上的排塵接管 (5) 上並使其卡入。將吸塵軟管 (21) 與吸塵器連接起來。
- 將轉接頭 (22) 插到排塵接管 (5) 上並使其卡入。將吸塵器的吸頭 (23) 插入轉接頭 (22)。

根據工件材質選擇合適的吸塵裝置。

吸集可能危害健康、可能致癌或乾燥的廢塵時，務必使用特殊吸塵裝置。

應用於大面積時，請使用 GAS 35 L/M AFC 或 GAS 55 M AFC 吸塵器，因為它們可提供所需的持續吸力功率。

在垂直平面上操作電動工具時，必須以吸塵管朝下的方式握持電動工具。

## 安裝拆卸軟管／電纜夾（請參考圖 F）

將軟管／電纜夾 (24) 套在吸塵管 (21) 上。將電源線插入軟管／電纜夾的電纜槽內。

拆卸時，請將軟管／電纜夾 (24) 從吸塵管 (21) 拔下，並將電源線從軟管／電纜夾拔出。