# الأخطاء – الأسباب والعلاج

السبب | العلاج
--- | ---
المجلخة الجافة تدور بشكل غير منتظم أو ترتج على السطح.
تأثير الشفط قوي للغاية. | قم بتقليل قدرة الشفط أو قم بالتحويل عند اللزوم إلى الشفط الخارجي.
خامة المعجون أو الأرضيات صلبة. | قم بتقليل قدرة الشفط أو قم بالتحويل عند اللزوم إلى الشفط الخارجي.
قم بتقليل عدد اللفات.
الطبقة المزالة من الخامة المراد معالجتها كبيرة للغاية.
عدد لفات المجلخة الجافة مرتفع للغاية. | قم بتقليل عدد اللفات.
تأثير الشفط بالمجلخة الجافة قوي للغاية. | قم بتقليل تأثير الشفط أو قم بالتحويل إلى الشفط الخارجي.
خامة المعجون تحتوي على نسبة عالية من مادة الحشو أو طرية جدًا. | قم بتشغيل الشفط الخارجي، واضبط طارة ضبط قدرة الشفط على الدرجة 6، وقم بخفض عدد اللفات في الحالات المبالغ فيها.
حبيبات مادة الجلخ خشنة للغاية. | استخدم قرص جلخ بحبيبات ناعمة.
جودة السطح ليست مثالية.
حبيبات مادة الجلخ خشنة للغاية. | استخدم قرص جلخ بحبيبات ناعمة.
لم يتم الالتزام بفترات جفاف خامة المعجون. | قم بمراعاة النشرات الفنية والتوصيات الخاصة بالجهة الصانعة.
تأثير الشفط قوي للغاية. | قم بتقليل قدرة الشفط.
خامة المعجون تحتوي على نسبة عالية من مادة الحشو أو طرية جدًا. | استخدم قرص جلخ بحبيبات ناعمة.
تم وضع العدة الكهربائية المشغلة على السطح (تشكل حزوز). | ضع العدة الكهربائية على السطح أولا، ثم قم بتشغيلها.
في حالة العمل على سطح احرص دائمًا على العمل مع قطاع الفرشاة القابل للخلع.
توجد حزوز تجليخ على السطح.
تم وضع صحن التجليخ الصلب بشكل مائل على السطح. | استخدم صحن تجليخ طري مع حشية بينية.
في حالة خامة المعجون الطرية للغاية يكون صحن التجليخ أكثر صلابة من اللازم أو تكون حبيبات مادة التجليخ خشنة أكثر من اللازم. | استخدم صحن تجليخ طري مع حشية بينية.
اختر مادة تجليخ بحبيبات أنعم.
تأثير الشفط غير كاف.
قدرة شفط الشافطة منخفضة للغاية. | قم بزيادة قوة الشفط بالشافطة.
عدد لفات المجلخة الجافة مرتفع للغاية. | قم بتقليل عدد اللفات.
الشفط الداخلي بالمجلخة الجافة منخفض للغاية. | قم بتقليل قدرة الشفط أو قم بالتحويل إلى الشفط الخارجي.
خامة المعجون تحتوي على نسبة عالية من مادة الحشو أو طرية جدًا. | قم بتشغيل الشفط الخارجي، واضبط طارة ضبط قدرة الشفط على الدرجة 6، وقم بخفض عدد اللفات في الحالات المبالغ فيها.
هناك عائق بالفلتر الرئيسي لشافطة الغبار/الفلتر مسدود. | قم بتنظيف عنصر الفلتر بانتظام: الإمكانية 1: قم بضبط وظيفة التحكم في قوة الشفط على قدرة الشفط القصوى. أغلق فتحة الفوهة أو فتحة خرطوم الشفط أو فتحة الشفط بالشافطة براحة يدك لمدة 10 ثوان إلى أن يتم تشغيل التنظيف الأوتوماتيكي. الإمكانية 2: قم بتنظيف عنصر الفلتر ميكانيكيًا (الشفط). الإمكانية 3: افحص عنصر الفلتر من حيث وجود أضرار أو انسداد. قم بتركيب عنصر فلتر جديد بانتظام.
يتم استخدام كيس غبار من الصوف. | استخدم كيس غبار من الأكياس التي يتم التخلص منها بعد الاستخدام.
خرطوم الشفط مسدود أو مثني. | قم بإزالة الانسداد أو فرد الثنية.
وعاء الغبار بالشافطة ممتلئ. | قم بتفريغ وعاء الغبار الخاص بالشافطة.