# Wymiana talerza szlifierskiego (zob. rys. B)

Wskazówka: Uszkodzony talerz szlifierski (16) należy natychmiast wymienić.

Zdjąć papier ścierny (13) i przekładkę (14). Całkowicie wykręcić śrubę (15) i zdjąć talerz szlifierski (16). Założyć nowy talerz (16) i mocno dokręcić śrubę.

Wskazówka: Podczas zakładania nowego ta‌le‌rza szlifierskiego zwrócić uwagę na to, aby uzę‌bienie zabieraka weszło w otwory w talerzu szlifierskim.

Wskazówka: Wymianę uszkodzonego elementu mocującego talerza szlifierskiego należy zlecić w autoryzo‌wanym punkcie serwisowym firmy Bosch.