# Hiomalautasen vaihtaminen (katso kuva B)

Huomautus: vaihda viallinen hiomalautanen (16) välittömästi.

Vedä hiomapyörö (13) ja välityyny (14) irti. Irrota ruuvi (15) kokonaan ja ota hiomalautanen (16) pois. Asenna uusi hiomalautanen (16) paikalleen ja kiristä ruuvi.

Huomautus: varmista hiomalautasen asennuksessa, että vääntiön hammastus tarttuu hiomalautasen uriin.

Huomautus: hiomalautasen viallisen kannattimen saa vaihtaa vain valtuutettu Bosch-sähkötyökalujen huoltokorjaamo.