# Tekniska data

Tak- och väggslip |  | GTR 550 GTR 55-225
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 GD4 0..‎
Inställning av varvtal |  | ●
Konstantelektronik |  | ●
Mjukstart |  | ●
Nominell ingångseffekt | W | 550
Obelastat varvtal n₀ | v/min | 340–910
Sliprondell-Ø | mm | 215
Slippapper-Ø | mm | 225
Kompatibel utsugsslang (diameter) | mm | 45
Kompatibelt dammsugarmunstycke (diameter) | mm | 45/35/32
Längd kortversion (utan förlängningsrör) | m | 1,1
Längd standardversion (med 1 förlängningsrör)A) | m | 1,7
Längd lång version (med 2 förlängningsrör) | m | 2,3
Vikt enligt EPTA‑Procedure 01:2014
Kortversion | kg | 4,1
Standardversion | kg | 4,8
Skyddsklass |  | /I

A)

  Standardleverans

Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.