# Aspiração de pó/de aparas

O pó dos materiais pode ser prejudicial para a saúde. O contato com o pó ou sua inalação pode provocar reações alérgicas e/ou doenças nas vias respiratórias do usuário ou das pessoas que se encontrem por perto.
Determinados pós são considerados cancerígenos.

- Se possível, deverá utilizar uma aspiração de pó.
- Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho.
- Use sempre uma máscara de proteção respiratória com classe de filtro P2.

## Conectar a aspiração de pó (ver figura E)

Selecione em função do aspirador usado uma das duas possibilidades de conexão:

- Encaixe a mangueira de aspiração (21) no bocal de sopro (5) na peça de agarrar (6) e deixe engatar. Una a mangueira de aspiração (21) com um aspirador.
- Encaixe o adaptador (22) bocal de sopro (5) e deixe engatar. Encaixe o bico (23) do aspirador no adaptador (22).

O aspirador de pó deve ser apropriado para o material a ser trabalhado.

Utilizar um aspirador especial caso o pó seja extremamente nocivo à saúde, cancerígeno ou seco.

Para grandes superfícies use o aspirador GAS 35 L/M AFC ou GAS 55 M AFC, uma vez que estes garantem a potência de aspiração contínua necessária.

Ao trabalhar em superfícies verticais, segure a ferramenta elétrica com a mangueira de aspiração voltada para cima.

## Montar/desmontar o clipe da mangueira/cabo (ver figura F)

Vire o clipe da mangueira/cabo (24) sobre a mangueira de aspiração (21). Insira o cabo de rede na ranhura para cabos do clipe da mangueira/cabo.

Para a desmontagem, retire o clipe da mangueira/cabo (24) da mangueira de aspiração (21) e retire o cabo de rede do clipe da mangueira/cabo.