# Menjava brusilnega lista (glejte sliko A)

Za odstranitev brusilnega lista (13) ga morate s strani privzdigniti in sneti z vmesne blazine (14).

Pred namestitvijo novega brusilnega lista z vmesne blazine (14) odstranite umazanijo in prah (npr. s čopičem).

Površina vmesne blazine (14) je iz sprijemalne tkanine, ki omogoča preprosto in hitro pritrditev brusilnih listov.

Brusilni list (13) trdno pritrdite na spodnjo stran vmesne blazine (14).

Za zagotovitev optimalnega odsesavanja prahu bodite pozorni, da se odprtine na brusilnem listu (13) prilegajo izvrtinam v vmesni blazini (14) in brusilnemu krožniku (16).

Opomba: če uporabljate srednje trd brusilni krožnik (pribor), potem vmesne blazine (14) ne potrebujete, brusilni list (13) se pritrdi neposredno na brusilni krožnik (16). Ne glede na to pa se menjava izvede tako, kot je opisano tukaj.