# Chyby – príčiny a odstránenie

Príčina | Pomoc
--- | ---
Sadrokartonárska brúska nebeží plynule alebo poskakuje po povrchu.
Nasávací účinok je príliš silný. | Znížte nasávací výkon alebo v prípade potreby prepnite na vonkajšie odsávanie.
Tmelový materiál alebo podklady sú tvrdé. | Znížte nasávací výkon alebo v prípade potreby prepnite na vonkajšie odsávanie.
Znížte otáčky.
Úber obrábaného materiálu je príliš veľký.
Otáčky sadrokartonárskej brúsky sú príliš vysoké. | Znížte otáčky.
Nasávací účinok na sadrokartonárskej brúske je príliš silný. | Znížte nasávací účinok alebo prepnite na vonkajšie odsávanie.
Tmelový materiál obsahuje vysoký podiel plniva alebo je príliš mäkký. | Zapnite vonkajšie odsávanie, nastavte nastavovacie koliesko nasávacieho výkonu na stupeň 6, v extrémnych prípadoch znížte otáčky.
Zrnitosť brúsiva je príliš hrubá. | Používajte brúsny list s jemnejšou zrnitosťou.
Kvalita povrchu nie je optimálna.
Zrnitosť brúsiva je príliš hrubá. | Používajte brúsny list s jemnejšou zrnitosťou.
Neboli dodržané časy schnutia tmelového materiálu. | Dodržujte technické listy a odporúčania výrobcu.
Nasávací účinok je príliš silný. | Znížte nasávací výkon.
Tmelový materiál obsahuje vysoký podiel plniva alebo je príliš mäkký. | Používajte brúsny list s jemnejšou zrnitosťou.
Na povrch bolo priložené bežiace elektrické náradie (tvorba rýh). | Priložte elektrické náradie a až potom ho zapnite.
Pracujte na ploche, vždy pracujte s odoberateľným kefovým segmentom.
Na povrchu sa nachádzajú ryhy po brúsení.
Tvrdý brúsny tanier bol priložený na povrch šikmo. | Použite mäkký brúsny tanier s medzipodložkou.
Pri veľmi mäkkých tmelových materiáloch je brúsny tanier príliš tvrdý alebo zrnitosť brúsiva je príliš hrubá. | Použite mäkký brúsny tanier s medzipodložkou.
Zvoľte jemnejšiu zrnitosť brúsiva.
Odsávací účinok nie je dostatočný.
Odsávací výkon na vysávači je príliš nízky. | Zvýšte odsávaciu silu na vysávači.
Otáčky sadrokartonárskej brúsky sú príliš vysoké. | Znížte otáčky.
Vnútorné odsávanie na sadrokartonárskej brúske je príliš nízke. | Znížte nasávací výkon alebo prepnite na vonkajšie odsávanie.
Tmelový materiál obsahuje vysoký podiel plniva alebo je príliš mäkký. | Zapnite vonkajšie odsávanie, nastavte nastavovacie koliesko nasávacieho výkonu na stupeň 6, v extrémnych prípadoch znížte otáčky.
Hlavný filter vysávača je zablokovaný/upchatý. | Pravidelne čistite filtračný prvok: Možnosť 1: Nastavte reguláciu nasávacej sily na maximálny nasávací výkon. Uzatvorte dlaňou otvor dýzy, odsávacej hadice alebo nasávací otvor na vysávači na 10 sekúnd, kým nenastane automatické čistenie. Možnosť 2: Vyčistite filtračný prvok mechanicky (odsávanie). Možnosť 3: Skontrolujte, či filtračný prvok nie je poškodený alebo upchatý. Pravidelne zakladajte nový filtračný prvok.
Používa sa rúnové vrecko na prach. | Použite jednorazové vrecko na prach.
Odsávacia hadica je upchatá alebo zalomená. | Odstráňte upchatie alebo zalomenie.
Nádoba na prach vysávača je plná. | Vyprázdnite nádobu na prach vysávača.