# Výmena brúsneho taniera (pozri obrázok B)

Upozornenie: Poškodený brúsny tanier (16) okamžite vymeňte.

Snímte brúsny list (13) a medzipodložku (14). Skrutku (15) úplne vyskrutkujte von a odoberte brúsny tanier (16). Nasaďte nový brúsny tanier (16) a skrutku znova utiahnite.

Upozornenie: Pri zakladaní brúsneho taniera dbajte na to, aby ozubenie unášača zapadlo do výrezov brúsneho taniera.

Upozornenie: Poškodený brúsny tanier smie vymieňať len autorizovaný zákaznícky servis pre elektrické náradie Bosch.