# Skidanje/postavljanje produžne cevi (videti slike C−D)

Korišćenje produžnih cevi (9) samo po potrebi: Pri radu bez produžne cevi se znatno smanjuje snaga koja je potrebna za brušenje.

Napomena: Dozvoljeno je korišćenje najviše 2 produžne cevi.

Otpustite vezu između brusne glave/dela za držanje/produžne cevi (videti sliku C):

- ➊ Otpustite steznu polugu (8).
- ➋ Otpustite sigurnosnu kuku (7).
- ➌ Razdvojite delove koji su do sada bili povezani.

Zatvorite vezu između brusne glave/dela za držanje/produžne cevi (videti sliku D):

- ➍ U zavisnosti od željene veze brusnu glavu (10), deo za držanje (6) odn. produžne cevi (9) gurnite jedno u drugo.
- ➎ Zatvorite sigurnosnu kuku (7).
- ➏ Pritiskajte steznu polugu (8) sve dok ne dođe u desni ugao od brusne glave (10), dela za držanje (6) odn. produžne cevi (9).
- ➐ Pritegnite ekscentrični zavrtanj (20).
- ➑ Zategnite zateznu polugu (8).

Uvek proverite da li su svi spojni delovi osigurani sigurnosnim kukama (7) i steznim polugama (8) i da li su čvrsto spojeni.