# Porainā paliktņa nomaiņa (skat. attēlu A)

Izmantojot mīksto slīpēšanas pamatni (standarta piegādes komplekts), vienmēr ir jāizmanto porainais paliktnis (14).

Lai noņemtu poraino paliktni (14), paceliet to no sāniem un novelciet to no slīpēšanas pamatnes (16).

Pirms jauna porainā paliktņa iestiprināšanas notīriet netīrumus un putekļus no slīpēšanas pamatnes (16), piemēram, ar otu.

Porainā paliktņā virsma (16) ir izveidota no līpoša materiāla , lai poraino paliktni būtu iespējams ātri un vienkārši piestiprināt.

Poraino paliktni (14) cieši piespiediet pie slīpēšanas pamatnes (16) apakšpuses.

Lai panāktu efektīvu putekļu uzsūkšanu, sekojiet, lai porainajā paliktnī (14) ieštancētie atvērumi precīzi sakristu ar urbumiem slīpēšanas pamatnē (16).