# Indicações de trabalho

- Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica, retirar o plugue da tomada.

- Espere a ferramenta elétrica parar completamente, antes de depositá‑la.

- Não deposite a ferramenta elétrica de lado. Isso poderia deformar gravemente o prato de lixar.

- A ferramenta elétrica não é adequada para o funcionamento estacionário. Não pode p. ex. ser presa num torno de bancada ou fixada a uma bancada de trabalho.

##

Ligue a ferramenta elétrica, coloque-a com toda a superfície de lixagem na superfície a ser usinada e mova-a sobre a peça com pressão moderada.

A capacidade de desbaste e o padrão de lixamento são determinados essencialmente através do disco de lixar selecionado, do nível do número de rotações pré-selecionado e da pressão exercida.

Somente folhas de lixa em boas condições garantem um bom rendimento de desbaste e protegem a ferramenta elétrica.

Trabalhar com uma força de pressão uniforme para aumentar a vida útil das folhas de lixar.

Um aumento excessivo da força de pressão não origina um maior rendimento de desbaste, mas sim a um maior desgaste da ferramenta elétrica e da folha de lixa.

Jamais utilizar uma folha de lixar, com a qual foi processado metal, para processar outros materiais.

Use apenas acessórios de lixa originais Bosch.

##

Através do segmento de escova amovível, pode reduzir a distância lateral entre parede/teto e prato de lixar.

- Mantenha o sistema de retenção (11) do segmento de escova (17) pressionado.
- Vire o segmento de escova (17) para a frente e retire o mesmo.
- Para inserir engate o segmento de escova (17) no lado oposto do sistema de retenção (11), e vire-o para a cabeça de lixar (10), até o mesmo engatar.

##

Consoante o nível do vácuo, o peso perceptível da ferramenta pode ser reduzido.

Em função do fim de utilização pode comutar entre diferentes modos de funcionamento do fluxo de ar. Rode a alavanca de ajuste da força de aspiração (12) para uma das 3 posições.

Posição do interruptor | Tipo do fluxo de ar | Uso
--- | --- | ---
| ① fluxo de ar externo | Ideal para lixar paredes com elevada velocidade de desbaste e sem vácuo
| ② fluxo de ar externo e interno misturados | Rendimento de desbaste de médio com efeito de vácuo
| ③ fluxo de ar externo e interno misturados | Ideal para lixar tetos, com baixa velocidade de desbaste, mas elevado vácuo (força de aspiração) para um peso baixo perceptível

##

Pode ajustar o poder de aspiração para obter o equilíbrio preferido entre a velocidade de lixamento e a potência de aspiração. A regulação só pode ser feita se estiver ativado o fluxo de ar interno (posição ③ na tabela acima).

Adapte a potência de aspiração com a roda de ajuste (1):

- 1−5: força de aspiração baixa a elevada, indicada para lixar tetos
- 6: força de aspiração máxima, indicada para lixar paredes

Comece por um poder de aspiração baixo (posição 1) e aumente lentamente até se formar uma força de pressão perceptível.

Um poder de aspiração alto permite lixar sem esforço em tetos e paredes. Um poder de aspiração ajustada demasiado alto pode causar vibrações na ferramenta elétrica e dificultar o comportamento de condução.