# Käyttöönotto

- Huomioi verkkojännite! Virtalähteen jännitteen tulee vastata sähkötyökalun mallikilvessä olevia tietoja. 230 V -tunnuksella merkittyjä sähkötyökaluja voi käyttää myös 220 V:n verkoissa.

##

Kierrosluvun säätörenkaalla (2) voit valita kierrosluvun myös käytön aikana. Suuret numerot tarkoittavat suurta kierroslukua, pienet numerot pientä kierroslukua.

Vakioelektroniikka pitää kierrosnopeuden lähes samana sekä tyhjäkäynnillä että kuormituksessa ja mahdollistaa siten tasaisen työskentelyn.

Elektroninen pehmeä käynnistys rajoittaa käynnistyksen vääntömomenttia ja pidentää moottorin käyttöikää.

##

- Varmista, että voit painaa käynnistyskytkintä irrottamatta otetta kädensijasta.

Käynnistä sähkötyökalu työntämällä käynnistyskytkintä (3) eteenpäin "I"-asentoon.

Sammuta sähkötyökalu työntämällä käynnistyskytkintä (3) taaksepäin "0"-asentoon.

##

Pakkeli-/ kipsipinnan kovuus | Seinä/ sisäkatto | Sisäinen/ulkoinen ilmavirta | Imuteho | Kierroslukuporras | Hiomapyörön karkeus
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Erittäin pehmeä / pehmeä | Seinä/sisäkatto | ➀ | 6 | 2–4 | Alkaen P180
Keskikova | Seinä | ➀ | 6 | 4–6 | Alkaen P120
Sisäkatto | ➂ | 1–5 (optimaalinen: 3)
Erittäin kova | Seinä/sisäkatto | ➀ Epätasaisella pinnalla | 6 | 4–6 | Alkaen P100
➂ Tasaisella pinnalla | 1–3