# Pracovní pokyny

- Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Než elektronářadí odložíte, počkejte, dokud se nezastaví.

- Elektronářadí nepokládejte na stranu. Mohl by se tím trvale zdeformovat brusný talíř.

- Elektronářadí není vhodné pro stacionární provoz. Nesmí se např. upínat do svěráku nebo připevňovat na pracovní stůl.

##

Elektronářadí zapněte, posaďte celou brusnou plochou na broušený podklad a pohybujte jím s mírným tlakem po obrobku.

Úběrový výkon a vzhled obroušení jsou v podstatě dány zvoleným brusným papírem, nastavenými otáčkami a přítlakem.

Pouze bezvadné brusné papíry zabezpečují dobrý brusný výkon a šetří elektronářadí.

Dbejte na rovnoměrný přítlak, abyste zvýšili životnost brusných papírů.

Nadměrné zvýšení přítlaku nevede k vyššímu brusnému výkonu, ale k většímu opotřebení elektronářadí a brusného papíru.

Brusný papír, který byl použitý na kov, už nepoužívejte na jiné materiály.

Používejte pouze originální příslušenství pro broušení Bosch.

##

Díky odnímatelnému kartáčovému segmentu můžete zmenšit vzdálenost mezi stěnou/stropem a brusným talířem.

- Podržte stisknutou aretaci (11) kartáčového segmentu (17).
- Otočte kartáčový segment (17) dopředu a vyndejte ho.
- Pro nasazení zahákněte kartáčový segment (17) na protilehlé straně aretace (11) a otočte ho k brusné hlavě (10) tak, aby zaskočil.

##

V závislosti na velikosti podtlaku lze snížit vnímanou hmotnost nářadí.

Podle účelu použití můžete přepínat mezi různými režimy proudu vzduchu. Otočte páčku pro nastavení síly přisátí (12) do jedné ze tří poloh.

Poloha vypínače | Druh proudu vzduchu | Použití
--- | --- | ---
| ① vnější proud vzduchu | ideální pro broušení stěn s vysokou rychlostí a bez podtlaku
| ② kombinace vnějšího a vnitřního proudu vzduchu | střední brusný výkon s působením podtlaku
| ③ kombinace vnějšího a vnitřního proudu vzduchu | ideální pro broušení stropů s nízkou rychlostí, ale velkým podtlakem (sací sílou) pro malou vnímanou hmotnost

##

Výkon přisátí můžete nastavit tak, abyste dosáhli preferované rovnováhy mezi rychlostí broušení a sacím výkonem. Regulaci lze provádět pouze tehdy, když je aktivovaný vnitřní proud vzduchu (poloha ③ v tabulce výše).

Nastavte výkon přisátí pomocí nastavovacího kolečka (1):

- 1−5: malá až velká přísavná síla, vhodná pro broušení stropů
- 6: maximální přísavná síla, vhodná pro broušení stěn

Začněte s nízkým výkonem přisátí (poloha 1) a pomalu ho zvyšujte, dokud nebude nastavený citelný přítlak.

Vysoký výkon přisátí umožňuje broušení stropů a stěn bez únavy. Nastavení příliš vysokého výkonu přisátí může způsobit vibrování elektrického nářadí a zhoršit jeho vedení.