# Changement de disque abrasif (voir figure A)

Pour enlever le disque abrasif (13), soulevez-le par le côté et retirez-le du plateau interface (14).

Avant de monter un nouveau disque abrasif, enlevez les poussières et saletés qui se trouvent sur le plateau interface (14) avec par ex. un pinceau.

Le plateau interface (14) est doté d’un revêtement auto-agrippant permettant de fixer rapidement et facilement les disques abrasifs auto-agrippants.

Appliquez fermement le disque abrasif (13) sur le plateau interface (14).

Afin de garantir une bonne aspiration des poussières, assurez-vous que les perforations du disque abrasif (13), du plateau interface (14) et du plateau de ponçage (16) coïncident.

Remarque : En cas d’utilisation du plateau de ponçage mi-dur (accessoire), aucun plateau interface (14) n’est requis, le disque abrasif (13) peut être fixé directement sur le plateau de ponçage (16). Dans un cas comme dans l’autre, le changement de disque s’effectue comme décrit ici.