# Vead – põhjused ja kõrvaldamine

Põhjus | Kõrvaldamine
--- | ---
Kipsplaadilihvija ei tööta enam ühtlaselt või liigub pinnal rappudes.
Kinniimemistoime on liiga tugev. | Vähendage kinniimemisvõimet või lülitage vajadusel välisimemisele ümber.
Pahtlimaterjal või aluspinnad on kõvad. | Vähendage kinniimemisvõimet või lülitage vajadusel välisimemisele ümber.
Vähendage pöörlemiskiirust.
Töödeldavat materjali eemaldatakse liiga palju.
Kipsplaadilihvija pöörlemiskiirus on liiga suur. | Vähendage pöörlemiskiirust.
Kipsplaadilihvija kinniimemistoime on liiga tugev. | Vähendage kinniimemistoimet või lülitage ümber välisimemisele.
Pahtlimaterjal on kõrge täiteainesisaldusega või väga pehme. | Lülitage sisse välisimemine, seadke kinniimemisvõime astmele 6, vähendage ekstreemsetel juhtudel pöörlemiskiirust.
Lihvimisvahendi teralisus on liiga jäme. | Kasutage peenema teralisusega lihvpaberit.
Pinnakvaliteet ei ole optimaalne.
Lihvimisvahendi teralisus on liiga jäme. | Kasutage peenema teralisusega lihvpaberit.
Ei ole järgitud pahtlimaterjali kuivamisaegu. | Järgige tootja tehnilisi andmelehti ja soovitusi.
Kinniimemistoime on liiga tugev. | Vähendage kinniimivõimet.
Pahtlimaterjal on kõrge täiteainesisaldusega või väga pehme. | Kasutage peenema teralisusega lihvpaberit.
Pinnale asetati töötav elektriline tööriist (soonte moodustumine). | Asetage elektriline tööriist kohale ja lülitage alles siis sisse.
Kui töötate pinnal, töötage alati äravõetava harjasegmendiga.
Pinnal on lihvimissooned.
Kõva lihvtaldrik asetati pinnale kaldselt. | Kasutage pehmet vahepolstriga lihvtaldrikut.
Väga pehme pahtlimaterjali korral on lihvtaldrik liiga kõva või lihvimisvahendi teralisus liiga jäme. | Kasutage pehmet vahepolstriga lihvtaldrikut.
Valige peenem lihvimisvahendi teralisus.
Imemistoime ei ole piisav.
Tolmuimeja imemisvõime on liiga madal. | Suurendage tolmuimeja imemisjõudu.
Kipsplaadilihvija pöörlemiskiirus on liiga suur. | Vähendage pöörlemiskiirust.
Kipsplaadilihvija sisemine imemine on liiga madal. | Vähendage kinniimemisvõimet või lülitage ümber välimisele imemisele.
Pahtlimaterjal on kõrge täiteainesisaldusega või väga pehme. | Lülitage sisse välisimemine, seadke kinniimemisvõime astmele 6, vähendage ekstreemsetel juhtudel pöörlemiskiirust.
Tolmuimeja põhifilter on blokeeritud/ummistunud. | Puhastage korrapäraselt filterelementi: Võimalus 1: seadke imemisjõu regulaator maksimaalsele imemisvõimsusele. Sulgege 10 sekundiks peopesaga tolmuimeja düüsi-, imemisvooliku- või kinnimemisava seni kuni rakendub automaatpuhastus. Võimalus 2: puhastage filterelement mehaaniliselt (imemine). Võimalus 3: kontrollige filterelemendi vigastuste ja ummistuste puudumist. Paigaldage regulaarselt uus filterelement.
Kasutatakse fliis-tolmukotti. | Kasutage jäätmekäitlusse suunatavat tolmukotti.
Imemisvoolik on ummistunud või järsult painutatud. | Eemaldage ummistus või kõrvaldage järsk painutuskoht.
Tolmuimeja tolmuanum on täis. | Tühjendage tolmuimeja tolmuanum.