# Смяна на диска за шлифоване (вж. фиг. B)

Указание: Сменяйте веднага повредения шлифоващ диск (16).

Изтеглете листа шкурка (13) и междинната подложка (14). Развийте докрай винта (15) и свалете шлифоващия диск (16). Поставете новия шлифоващ диск (16) и отново навийте и затегнете винта.

Указание: При поставяне на шлифоващия диск внимавайте зъбите на водача да попаднат в каналите на диска.

Указание: Допуска се замяната на носещата опора на шлифоващия диск да се извърш‌ва само в оторизиран сервиз за електро‌инстру‌менти на Бош.