# Schleifteller wechseln (siehe Bild B)

Hinweis: Wechseln Sie einen beschädigten Schleifteller (16) sofort aus.

Ziehen Sie das Schleifblatt (13) und das Zwischenpolster (14) ab. Drehen Sie die Schraube (15) vollständig heraus und nehmen Sie den Schleifteller (16) ab. Setzen Sie den neuen Schleifteller (16) auf und ziehen Sie die Schraube wieder fest.

Hinweis: Achten Sie beim Aufsetzen des Schleiftellers darauf, dass die Verzahnungen des Mitnehmers in die Aussparungen des Schleiftellers fassen.

Hinweis: Ein beschädigter Schleiftellerträger darf nur von einer autorisierten Kundendienststelle für Bosch-Elektrowerkzeuge gewechselt werden.