# Аралық төсемені алмастыру (A суретін қараңыз)

Жұмсақ ажарлау тәрелкесін (стандартты жеткізілім жиынтығы) пайдаланған кезде, әрдайым аралық төсеме (14) пайдаланылуы тиіс.

Аралық төсемені (14) алып тастау үшін оны бүйірінен көтеріп, ажарлау тәрелкесінен (16) тартып алыңыз.

Жаңа аралық төсемені орнатпас бұрын ажарлау тәрелкесінен (16) кір мен шаңды, мысалы, жаққышпен тазалап шығыңыз.

Ажарлау тәрелкесінің (16) үстіңгі беті жабысқақ матадан тұрады, ол аралық төсемені жылдам әрі оңай бекітуге мүмкіндік береді.

Аралық төсемені (14) ажарлау тәрелкесінің (16) астыңғы жағына берік бекітіңіз.

Оңтайлы шаң сорылуын қамтамасыз ету аралық төсеменің (14) ойықтары ажарлау тәрелкесіндегі (16) саңылауларға сәйкес келгеніне көз жеткізіңіз.