# Hata – Nedenleri ve Çözümleri

Neden | Çözüm
--- | ---
Alçıpan zımparası dairesel hareket etmiyor ya da yüzeyde sarsılıyor.
Emme etkisi çok güçlü. | Emme performansını azaltın ya da gerekirse dıştan emişi kapatın.
Spatula malzemesi veya zeminler sert. | Emme performansını azaltın ya da gerekirse dıştan emişi kapatın.
Devir sayısını azaltın.
İşlenecek malzemenin aşındırma hızı çok fazla.
Alçıpan zımparasının devir sayısı çok yüksek. | Devir sayısını azaltın.
Alçıpan zımparasındaki emme etkisi çok güçlü. | Emme etkisini azaltın ya da dıştan emişe geçin.
Spatula malzemesinin dolum oranı yüksek ya da çok yumuşak. | Dıştan emişi açın, emme performansını ayarlama düğmesiyle 6. kademeye ayarlayın, aşırı durumlarda devir sayısını azaltın.
Zımparalama kağıtlarının kumları çok kaba. | İnce kumlu zımpara kağıdı kullanın.
Yüzey kalitesi optimum değil.
Zımparalama kağıtlarının kumları çok kaba. | İnce kumlu zımpara kağıdı kullanın.
Spatula malzemesinin kuruma sürelerine uyulmadı. | Üreticinin teknik veri föylerini ve önerilerini dikkate alın.
Emme etkisi çok güçlü. | Emme performansını azaltın.
Spatula malzemesinin dolum oranı yüksek ya da çok yumuşak. | İnce kumlu zımpara kağıdı kullanın.
Çalışan elektrikli el aleti yüzeye yerleştirildi (ince çizgi oluşumu). | Elektrikli el aletini yerleştirin ve sonra çalıştırın.
Yüzeyde çalışın, daima çıkarılabilir fırça segmenti ile çalışın.
Yüzeyde zımpara çizgileri var.
Sert zımpara tablası yüzeye eğri yerleştirilmiş. | Ara pede sahip yumuşak zımpara tablası kullanın.
Çok yumuşak spatula malzemesinde zımpara tablası çok serttir veya zımpara malzemesinin tanecikleri çok kabadır. | Ara pede sahip yumuşak zımpara tablası kullanın.
İnce tanecikli zımpara malzemesi seçin.
Emme etkisi yetersiz.
Elektrikli süpürgedeki emme performansı çok düşük. | Elektrikli süpürgenin emiş gücünü artırın.
Alçıpan zımparasının devir sayısı çok yüksek. | Devir sayısını azaltın.
Alçıpan zımparasındaki iç emiş çok düşük. | Emme performansını azaltın ya da dıştan emişe geçin.
Spatula malzemesinin dolum oranı yüksek ya da çok yumuşak. | Dıştan emişi açın, emme performansını ayarlama düğmesiyle 6. kademeye ayarlayın, aşırı durumlarda devir sayısını azaltın.
Elektrikli süpürgenin ana filtresi bloke edilmiş/tıkanmış. | Filtre elemanını düzenli olarak temizleyin: Seçenek 1: emiş gücünü maksimum emme performansına ayarlayın. Elektrikli süpürgedeki meme, emme hortumu ya da emme deliğini avuç içiyle 10 saniye kapatın, otomatik temizlik başlar. Seçenek 2: filtre elemanını mekanik olarak temizleyin (vakum). Seçenek 3: filtre elemanını hasar ve tıkanıklık bakımından kontrol edin. Düzenli olarak yeni filtre elemanı takın.
Keçe toz torbası kullanılır. | Toz torbası imha torbası kullanın.
Emme hortumu tıkalı veya bükülmüş. | Tıkanıklığı ya da katlanmış yeri ortadan kaldırın.
Elektrikli süpürgenin toz haznesi dolu. | Elektrikli süpürgenin toz haznesini boşaltın.