# Τεχνικά στοιχεία

Λειαντήρας ξηρής δόμησης |  | GTR 550 GTR 55-225
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 GD4 0..‎
Προεπιλογή αριθμού στροφών |  | ●
Ηλεκτρονική σταθεροποίηση |  | ●
Ομαλή εκκίνηση |  | ●
Ονομαστική ισχύς | W | 550
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο n₀ | min–1 | 340−910
Διάμετρος βάσης δίσκου λείανσης | mm | 215
Διάμετρος φύλλου λείανσης | mm | 225
Συμβατός εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης (διάμετρος) | mm | 45
Συμβατό ακροφύσιο απορροφητήρα σκόνης (διάμετρος) | mm | 45/35/32
Μήκος, κοντός τύπος (χωρίς σωλήνα επέκτασης) | m | 1,1
Μήκος, στάνταρ τύπος (με 1 σωλήνα επέκτασης)A) | m | 1,7
Μήκος, μακρύς τύπος (με 2 σωλήνες επέκτασης) | m | 2,3
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014
Κοντός τύπος | kg | 4,1
Στάνταρ τύπος | kg | 4,8
Κατηγορία προστασίας |  | /I

A)

  Στάνταρ υλικά παράδοσης

Τα στοιχεία ισχύουν για μια ονομαστική τάση [U] 230 V. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίνουσες τάσεις και στις ειδικές για κάθε χώρα εκδόσεις αυτά τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν.

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.