# การเปลี่ยนจานรองขัด (ดูภาพประกอบ B)

หมายเหตุ: ต้องเปลี่ยนจานรองขัด (16) ที่ชำรุดโดยทันที

ดึง‌กระดาษ‌ทราย‌ออก (13) และแผ่นคั่น (14) ออก ขันสกรู (15) ออกจนสุด และถอดจานรองขัด (16) ออก ติดตั้งจานรองขัด (16) แผ่นใหม่ และขันสกรูกลับเข้าให้แน่น

หมายเหตุ: เมื่อประกอบจานรองขัดเข้า ดูให้มั่นใจว่าฟันเกี่ยวของตัวขับเคลื่อนได้ขบเข้าในช่องเปิดของจานรองขัด

หมายเหตุ: หากฐานจานรองขัดชำรุด ต้องส่งเครื่องให้ศูนย์บริการหลังการขายสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า บ๊อช ที่ได้รับมอบหมาย ทำการเปลี่ยนให้เท่านั้น