# Inbetriebnahme

- Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Elektrowerkzeugs übereinstimmen. Mit 230 V gekennzeichnete Elektrowerkzeuge können auch an 220 V betrieben werden.

##

Mit dem Stellrad Drehzahlvorwahl (2) können Sie die benötigte Drehzahl auch während des Betriebes vorwählen. Höhere Zahlen bedeuten eine hohe Drehzahl, niedrige Zahlen eine kleine Drehzahl.

Die Konstantelektronik hält die Drehzahl bei Leerlauf und Last nahezu konstant und gewährleistet eine gleichmäßige Arbeitsleistung.

Der elektronische Sanftanlauf begrenzt das Drehmoment beim Einschalten und erhöht die Lebensdauer des Motors.

##

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Ein-/Ausschalter betätigen können, ohne den Handgriff loszulassen.

Zum Einschalten des Elektrowerkzeugs schieben Sie den Ein-/Ausschalter (3) nach vorn, sodass am Schalter „I“ erscheint.

Zum Ausschalten des Elektrowerkzeugs schieben Sie den Ein-/Ausschalter (3) nach hinten, sodass am Schalter „0“ erscheint.

##

Spachtel/ Gipshärte | Wand/ Decke | innerer/äußerer Luftstrom | Ansaugleistung | Drehzahlstufe | Körnung Schleifblatt
--- | --- | --- | --- | --- | ---
äußerst weich/weich | Wand/Decke | ➀ | 6 | 2–4 | ab P180
mittlere Härte | Wand | ➀ | 6 | 4–6 | ab P120
Decke | ➂ | 1–5 (optimal: 3)
äußerst hart | Wand/Decke | ➀ bei unebener Oberfläche | 6 | 4–6 | ab P100
➂ bei ebener Oberfläche | 1–3