# Odsysanie pyłów/wiórów

Pyły niektórych materiałów mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Bezpośredni kontakt fizyczny z pyłami lub przedostanie się ich do płuc może wywołać reakcje alergiczne i/lub choroby układu oddechowego u użytkownika lub osób znajdujących się w pobliżu.
Niektóre rodzaje pyłów uważane są za rakotwórcze.

- O ile jest to możliwe, należy zawsze stosować system odsysania pyłu, dostosowany do rodzaju obrabianego materiału.
- Należy zawsze dbać o dobrą wentylację stanowiska pracy.
- Nosić maskę przeciwpyłową z filtrem klasy P2.

## Podłączenie systemu odsysania pyłu (zob. rys. E)

W zależności od używanego odkurzacza należy wybrać jedną z dwóch możliwości podłączenia:

- Włożyć wąż odsysający (21) w króciec wylotowy (5) na uchwycie (6) aż do zablokowania. Podłączyć wąż odsysający (21) do odkurzacza.
- Włożyć adapter (22) w króciec wylotowy (5) aż do zablokowania. Włożyć dyszę odkurzacza (23) w adapter (22).

Odkurzacz musi być dostosowany do rodzaju obrabianego materiału.

Do odsysania szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia pyłów rakotwórczych należy używać odkurzacza specjalnego.

Podczas szlifowania dużych powierzchni należy używać odkurzacza GAS 35 L/M AFC lub GAS 55 M AFC, ponieważ gwarantują one stałą wysoką moc ssania.

Podczas obróbki pionowych płaszczyzn, elektro‌narzędzie należy trzymać w taki sposób, aby pojemnik na pył skierowany był ku dołowi.

## Montaż/demontaż zacisku węża/przewodu (zob. rys. F)

Założyć zacisk węża/przewodu (24) na wąż odsysający (21). Włożyć przewód sieciowy w odpowiedni rowek zacisku węża/przewodu.

W celu demontażu należy zdjąć zacisk węża/przewodu (24) z węża odsysającego (21) i wyjąć przewód sieciowy z zacisku węża/przewodu.