# راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

- به ولتاژ شبکه برق توجه کنید! ولتاژ منبع جریان برق باید با مقادیر موجود روی برچسب ابزار برقی مطابقت داشته باشد. ابزارهای برقی را که با ولتاژ ‎230 V ولت مشخص شده اند، می توان تحت ولتاژ ‎220 V ولت نیز بکار برد.

##

با چرخک تنظیم انتخاب سرعت (2) می توان سرعت لازم را حتی هنگام کار انتخاب کرد. اعداد بالاتر به معنی سرعت بالا، اعداد کمتر به معنی سرعت پایین است.

تثبیت کننده الکترونیکی، سرعت چرخش را در حالت آزاد و در حال کار دستگاه تقریباً ثابت نگاه داشته و این عمل كاركرد منظم دستگاه را تضمین مي کند.

روشن شدن آرام الکترونیکی، گشتاور را به هنگام روشن کردن محدود می سازد و این امر باعث افزایش طول عمر موتور می شود.

##

- از فعال کردن کلید قطع و وصل بدون رها کردن دسته مطمئن شوید.

برای روشن کردن ابزار برقی، کلید روشن/خاموش (3) را به سمت جلو برانید به طوری که علامت "I" روی کلید مشاهده شود.

برای خاموش کردن ابزار برقی، کلید روشن/خاموش (3) را به سمت عقب برانید به طوری که علامت "0" روی کلید مشاهده شود.

##

سختی بتونه/ گچ | دیوار/ سقف | جریان هوای درونی/بیرونی | توان مکش | درجه سرعت | گریت کاغذ سنباده
--- | --- | --- | --- | --- | ---
بسیار نرم/نرم | دیوار/سقف | ➀ | 6 | ‎2–4 | از P180
سختی متوسط | دیوار | ➀ | 6 | ‎4–6 | از P120
سقف | ➂ | ‎1–5 (مطلوب: 3)
بسیار سخت | دیوار/سقف | ➀ در سطح ناهموار | 6 | ‎4–6 | از P100
➂ در سطوح هموار | ‎1–3