# Cambiar el plato lijador (ver figura B)

Indicación: Cambie inmediatamente un plato lijador (16) dañado.

Retire la hoja lijadora (13) y el acolchado intermedio (14). Desenrosque totalmente el tornillo (15) y quite el plato lijador (16). Coloque un nuevo plato lijador (16) y apriete de nuevo el tornillo.

Indicación: Al asentar el plato lijador, prestar atención a que los dentados del arrastrador encajen en las aberturas del plato lijador.

Indicación: Un portaplatos para lijar dañado solamente debe ser cambiado por un servicio técnico autorizado de herramientas eléctricas Bosch.