# Початок роботи

- Зважайте на напругу у мережі! Напруга в джерелі струму повинна відповідати даним на заводській табличці електроінструменту. Електро‌прилад, що розрахований на напругу 230 В, може працювати також і при 220 В.

##

За допомогою коліщатка для встановлення кількості обертів (2) можна встановлювати необхідну кількість обертів також під час роботи. Вищі значення означають високу швидкість, менші значення — низьку швидкість.

Константна електроніка забезпечує майже однакову кількість обертів при роботі на холостому ході і під навантаженням; це забезпечує рівномірну продуктивність.

Електронна система плавного пуску обмежує обертальний момент при включенні та збільшує строк експлуатації мотора.

##

- Впевніться, що Ви можете привести у дію вимикач, не відпускаючи рукоятки.

Щоб увімкнути електроінструмент, посуньте вимикач (3) уперед, щоб стало видно символ «I».

Щоб вимкнути електроінструмент, посуньте вимикач (3) назад, щоб стало видно символ «0».

##

Шпаклівка/ твердість штукатурки | Стіна/ стеля | Внутрішній/зовнішній потік повітря | Потужність всмоктування | Ступінь кількості обертів | Зернистість шліфувальної шкурки
--- | --- | --- | --- | --- | ---
дуже м’яка / м’яка | стіна/стеля | ➀ | 6 | 2–4 | від P180
середньої твердості | стіна | ➀ | 6 | 4–6 | від P120
стеля | ➂ | 1–5 (оптимально: 3)
дуже тверда | стіна/стеля | ➀ на нерівній поверхні | 6 | 4–6 | від P100
➂ на рівній поверхні | 1–3