# 吸锯尘/吸锯屑

物料废尘可能危害健康。机器操作者或者工地附近的人如果接触、吸入这些废尘，可能会有过敏反应或者感染呼吸道疾病。
某些废尘甚至能致癌。

- 尽可能使用适合物料的集尘装置。
- 工作场地要保持空气流通。
- 请务必佩戴P2滤网等级的呼吸防护面具。

## 连接吸尘器（见图E）

根据所使用的吸尘器选择两种连接方式之一：

- 将集尘软管(21)插入抓握件(6)上的排气孔接头(5)并卡止。将集尘软管(21)与吸尘器连接。
- 将适配器(22)插入排气孔接头(5)并卡止。将吸尘器喷嘴(23)插入适配器(22)。

根据工件的物料选择合适的吸尘装置。

吸集可能危害健康，可能导致癌症或干燥的废尘时，务必使用特殊的吸尘装置。

对于较大表面，请使用吸尘器GAS 35 L/M AFC或GAS 55 M AFC，因为这两款能持续确保必要的抽吸功率。

在垂直的平面上操作电动工具时，必须以吸管朝下的方式握持电动工具。

## 安装/拆卸软管夹/电缆夹（参见插图F）

将软管夹/电缆夹(24)置于集尘软管(21)上。将电源线卡入软管夹/电缆夹的电缆槽内。

拆卸时将软管夹/电缆夹(24)从集尘软管(21)上拉下，将电源线从软管夹/电缆夹中拉出。