# Defecţiuni – Cauze şi remediere

Cauză | Remediere
--- | ---
Şlefuitorul gips-carton nu funcţionează uniform sau se poticneşte pe suprafaţă.
Efectul de aspirare este prea puternic. | Redu puterea de aspirare sau comută la aspirarea externă, dacă este necesar.
Materialul de şpăcluire, respectiv substraturile sunt dure. | Redu puterea de aspirare sau comută la aspirarea externă, dacă este necesar.
Redu turaţia.
Îndepărtarea straturilor materialului de prelucrat este prea mare.
Turaţia şlefuitorului gips-carton este prea mare. | Redu turaţia.
Efectul de aspirare al şlefuitorului gips-carton este prea puternic. | Redu efectul de aspirare sau comută la aspirarea externă.
Materialul de şpăcluire are o proporţie mare de material de umplere sau este foarte moale. | Porneşte aspirarea externă şi reglează rozeta de reglare a puterii de aspirare pe treapta 6; în cazuri extreme redu turaţia.
Granulaţia material abraziv este prea grosieră. | Utilizează o foaie abrazivă cu o granulaţie mai fină.
Calitatea suprafeţei nu este optimă.
Granulaţia material abraziv este prea grosieră. | Utilizează o foaie abrazivă cu o granulaţie mai fină.
Timpii de uscare a materialului de şpăcluire nu au fost respectaţi. | Respectă fişele tehnice şi recomandările producătorului.
Efectul de aspirare este prea puternic. | Redu puterea de aspirare.
Materialul de şpăcluire are o proporţie mare de material de umplere sau este foarte moale. | Utilizează o foaie abrazivă cu o granulaţie mai fină.
Scula electrică aflată în funcţiune a fost aşezată pe suprafaţă (formare de crestături). | Aşază mai întâi scula electrică şi apoi porneşte-o.
Dacă lucrezi pe suprafaţă, lucrează întotdeauna cu segmentul de perie detaşabil.
Pe suprafaţă există fisuri de şlefuire.
Discul de şlefuire dur a fost aşezat oblic pe suprafaţă. | Utilizează un disc de şlefuire moale cu pad intermediar.
Dacă materialul de şpăcluire este foarte moale, discul de şlefuire este prea dur, respectiv granulaţia materialului abraziv este prea grosieră. | Utilizează un disc de şlefuire moale cu pad intermediar.
Alege o granulaţie mai fină a materialului abraziv.
Puterea de aspirare este insuficientă.
Puterea de aspirare a aspiratorului este prea scăzută. | Măreşte puterea de aspirare a aspiratorului.
Turaţia şlefuitorului gips-carton este prea mare. | Redu turaţia.
Aspirarea internă a şlefuitorului gips-carton este prea scăzută. | Redu puterea de aspirare sau comută la aspirarea externă.
Materialul de şpăcluire are o proporţie mare de material de umplere sau este foarte moale. | Porneşte aspirarea externă şi reglează rozeta de reglare a puterii de aspirare pe treapta 6; în cazuri extreme redu turaţia.
Filtrul principal al aspiratorului este blocat/înfundat. | Curăţă cu regularitate elementul de filtrare: Posibilitatea 1: Reglează dispozitivul de reglare a puterii de aspirare la puterea maximă de aspirare. Închide cu palma timp de 10 secunde orificiul duzei, al furtunului de aspirare sau orificiul de aspirare de la aspirator până când începe curăţarea automată. Posibilitatea 2: Curăţă mecanic elementul de filtrare (aspirare). Posibilitatea 3: Verifică dacă elementul de filtrare prezintă deteriorări şi înfundări. Utilizează cu regularitate un element de filtrare nou.
Este utilizat un sac de colectare a prafului din postav. | Utilizează sac de colectare a prafului care poate fi eliminat ecologic.
Furtunul de aspirare este înfundat sau îndoit. | Elimină înfundarea sau remediază îndoitura.
Rezervorul de praf al aspiratorului este plin. | Goleşte rezervorul de praf al aspiratorului.