# Pengisapan debu/serbuk

Debu dari material dapat membahayakan kesehatan. Menyentuh atau menghirup debu dapat mengakibatkan reaksi alergi dan/atau penyakit saluran pernapasan bagi pengguna atau orang yang berada di dekatnya.
Debu tertentu bersifat karsinogenik.

- Hanya gunakan pengi‌sap debu yang cocok untuk mengisap material yang dikerjakan.
- Pastikan terdapat ventilasi udara yang baik di tempat pengerjaan.
- Selalu pakai masker antidebu dengan filter kelas P2.

## Menyambungkan ekstraksi debu (lihat gambar E)

Pilih salah satu dari kedua opsi sambungan bergantung pada pengisap debu yang digunakan:

- Pasang slang pengisap (21) ke saluran pembuangan (5) pada handel (6) lalu kunci slang pengisap. Sambungkan slang pengisap (21) dengan pengisap debu.
- Pasang adaptor (22) ke saluran pembuangan (5) lalu kunci adaptor. Pasang nozel (23) pengisap debu ke adaptor (22).

Mesin pengisap debu harus sesuai dengan bahan yang dikerjakan.

Gunakanlah mesin pengisap khusus saat mengisap debu yang sangat berbahaya bagi kesehatan, pemicu kanker, atau debu yang sangat kering.

Gunakan alat pengisap GAS 35 L/M AFC atau GAS 55 M AFC untuk permukaan yang luas karena alat pengisap ini dapat menjamin kapasitas pengisapan konstan yang diperlukan.

Saat bekerja pada permukaan yang vertikal, pegang perkakas listrik sedemikian rupa sehingga slang pengisap menghadap ke bawah.

## Memasang/melepas klip slang/kabel (lihat gambar F)

Pasang klip slang/kabel (24) di atas slang pengisap (21). Pasang kabel ke dalam alur kabel klip slang/kabel.

Untuk melepaskan, lepas klip slang/kabel (24) dari slang pengisap (21) dan lepas kabel dari klip slang/kabel.