# Hiomapyörön vaihtaminen (katso kuva A)

Kun haluat irrottaa hiomapyörön (13), nosta sitä reunasta ja vedä se irti välityynystä (14).

Poista lika ja pöly välityynystä (14) esimerkiksi siveltimellä, ennen kuin asennat uuden hiomapyörön.

Välityyny (14) on varustettu tarrakiinnityspinnalla, joka mahdollistaa tarrakiinnitteisen hiomapyörön nopean ja helpon asennuksen.

Paina hiomapyörö (13)kunnolla kiinni välityynyn (14) pintaan.

Tarkasta optimaalisen pölynpoiston varmistamiseksi, että hiomapyörön (13) reiät ovat kohdakkain välityynyn (14) reikien ja hiomalautasen (16) reikien kanssa.

Huomautus: käytettäessä keskikovaa hiomalautasta (lisätarvike) ei tarvita välityynyä (14), koska hiomapyörö (13) kiinnitetään suoraan paikalleen hiomalautaseen (16). Muilta osin vaihto tehdään tässä kuvatulla tavalla.