# Tehniskie dati

Reģipša slīpmašīna |  | GTR 550 GTR 55-225
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 GD4 0..‎
Apgriezienu skaita iestatījums |  | ●
Elektroniskā gaitas stabilizēšana |  | ●
Pakāpeniska palaišana |  | ●
Nominālā ieejas jauda | W | 550
Brīvgaitas griešanās ātrums n₀ | min.–1 | 340−910
Slīpēšanas pamatnes diametrs | mm | 215
Slīploksnes diametrs | mm | 225
Saderīga uzsūkšanas šļūtene (diametrs) | mm | 45
Saderīga vakuumsūcēja sprausla (diametrs) | mm | 45/35/32
Īsās versijas (bez pagarinājuma caurules) garums | m | 1,1
Standarta versijas (ar vienu pagarinājuma cauruli) garumsA) | m | 1,7
Garās versijas (ar divām pagarinājuma caurulēm) garums | m | 2,3
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01:2014
Īsā versija | kg | 4,1
Standarta versija | kg | 4,8
Aizsardzības klase |  | /I

A)

  Standarta piegādes komplekts

Parametri ir sniegti nominālajam spriegumam [U] 230 V. Elektroinstrumentiem, kas paredzēti zemākam spriegumam vai ir modificēti atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.