# 故障－原因和補救方法

原因 | 補救措施
--- | ---
乾式砂磨機運行不平穩或在表面上顛簸晃動。
吸氣效果太強。 | 請降低吸氣功率，或必要時切換成外部吸氣。
硬性填料材質或基材。 | 請降低吸氣功率，或必要時切換成外部吸氣。
請降低轉數。
處理材料的削除量過大。
乾式砂磨機的轉數過高。 | 請降低轉數。
乾式砂磨機上的吸氣效果太強。 | 降低吸氣效果或切換成外部吸氣。
填料材質含高填充物成份或極軟。 | 啟動外部吸氣，將吸氣功率設定轉鈕調至第 6 級，並在極端情況下降低轉數。
磨具粒度過大。 | 請使用粒度較細的研磨片。
表面品質不佳。
磨具粒度過大。 | 請使用粒度較細的研磨片。
未遵循填料材質的乾燥時間。 | 請遵守技術須知和製造商建議。
吸氣效果太強。 | 請降低吸氣功率。
填料材質含高填充物成份或極軟。 | 請使用粒度較細的研磨片。
電動工具在運行時被施放於表面上（產生溝痕）。 | 請先施放好電動工具，然後再啟動。
在平面上作業時，請一律使用可拆式刷節。
在表面上有磨痕。
硬磨盤被傾斜施放於表面上。 | 使用附帶緩衝墊的軟磨盤。
磨盤對於極軟的填料材質硬度過高，或磨具粒度過粗。 | 使用附帶緩衝墊的軟磨盤。
請選擇較細的磨具粒度。
吸氣效果不足。
吸塵器的吸氣功率過低。 | 請提高吸塵器的吸力。
乾式砂磨機的轉數過高。 | 請降低轉數。
乾式砂磨機上的內部吸氣功率過低。 | 降低吸氣效果或切換成外部吸氣。
填料材質含高填充物成份或極軟。 | 啟動外部吸氣，將吸氣功率設定轉鈕調至第 6 級，並在極端情況下降低轉數。
吸塵器的主濾網堵住／阻塞。 | 請定期清潔濾芯： 方式 1：將吸力調節至最大功率。用手掌密封吸塵器上的噴嘴口、吸塵管或抽吸口 10 秒鐘，直到自動清潔功能啟動。 方式 2：以機械方式清潔濾芯（抽吸）。 方式 3：檢查濾芯是否損壞或阻塞。請定時更換新的濾芯。
使用絨質集塵袋。 | 請使用資源回收集塵袋。
吸塵管阻塞或彎折。 | 去除阻塞物或排除彎折狀況。
吸塵器的集塵容器已滿。 | 請清空吸塵器的集塵容器。