# Nettoyage et entretien

- Débranchez le câble d’alimentation de la prise avant d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur l’outil électroportatif.

- Tenez toujours propres l’outil électroportatif ainsi que les fentes de ventilation afin d’obtenir un travail impeccable et sûr.

Dans le cas où il s’avère nécessaire de remplacer le câble d’alimentation, confiez le remplacement à Bosch ou une station de Service Après-Vente agréée pour outillage Bosch afin de ne pas compromettre la sécurité.

## Remplacement du flexible de liaison (voir figure I)

Pour retirer le flexible de liaison (18), desserrez la vis du collier de flexible (25) avec un tournevis et soulevez le collier de flexible (25) avec le flexible de liaison (18). Retirez le collier de flexible (25). Dégagez à l’autre extrémité du flexible de liaison (18) le boîtier intérieur (26) de la fixation de flexible (27). Saisissez fermement le boîtier intérieur (26) avec une main et retirez le flexible de liaison (18) en le tournant.

Pour mettre en place un nouveau flexible de liaison (18), saisissez fermement le boîtier intérieur (26) avec une main et insérez le flexible de liaison (18) jusqu’en butée en le tournant. Fixez le collier de flexible (25) de l’autre côté du flexible de liaison (18). Positionnez la tête de vis de façon à pouvoir serrer sans effort avec un couple d’env. 2 Nm le collier de flexible (25) sur la tête de ponçage (10) à l’aide d’un tournevis.