# Date tehnice

Şlefuitor gips-carton |  | GTR 550 GTR 55-225
--- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 GD4 0..‎
Preselectare a turaţiei |  | ●
Sistem electronic constant |  | ●
Pornire lentă |  | ●
Putere nominală | W | 550
Turaţie în gol n₀ | rot/min | 340−910
Diametru disc de şlefuire | mm | 215
Diametrul foii abrazive | mm | 225
Furtun de aspirare compatibil (diametru) | mm | 45
Duză compatibilă a aspiratorului (diametru) | mm | 45/35/32
Lungime versiune scurtă (fără tub prelungitor) | m | 1,1
Lungime versiune standard (cu 1 tub prelungitor)A) | m | 1,7
Lungime versiune lungă (cu 2 tuburi prelungitoare) | m | 2,3
Greutate conform EPTA‑Procedure 01:2014
Versiune scurtă | kg | 4,1
Versiune standard | kg | 4,8
Clasa de protecţie |  | /I

A)

  Pachet de livrare standard

Specificaţiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele de execuţie specifice anumitor ţări, aceste specificaţii pot varia.

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.