# Tolmu/saepuru äratõmme

Materjalide tolm võib olla tervistkahjustav. Tolmuga kokkupuude ja tolmu sisse‌hingamine võib põhjustada seadme kasutajal või läheduses viibivatel inimestel allergilisi reaktsioone ja/või hingamisteede haigusi.
Mõni tolm on vähki tekitav.

- Kasutage konkreetsele materjalile võimalikult enamsobivat tolmuimejat.
- Tagage töökohas hea ventilatsioon.
- Kandke alati filtriklassiga P2 hingamisteede kaitsemaski.

## Tolmueemaldi ühendamine (vt jn E)

Valige olenevalt kasutatavast tolmuimejast üks kahest ühendamisvõimalusest:

- Ühendage imemisvoolik (21) väljapuhkeotsakuga (5) haardeosal (6) ja laske seal fikseeruda. Ühendage imemisvoolik (21) tolmuimejaga.
- Ühendage adapter (22) väljapuhkeotsakuga (5) ja laske seal fikseeruda. Ühendage tolmuimeja düüs (23) adapteriga (22).

Tolmuimeja peab töödeldava materjali tolmu imemiseks sobima.

Tervistkahjustava, kantserogeense ja kuiva tolmu eemaldamiseks kasutage spetsiaaltol‌muimejat.

Suurte pindade jaoks kasutage tolmuimejat GAS 35 L/M AFC või GAS 55 L/M AFC, kuna need tagavad vajaliku katkematu imemisvõimsuse.

Horisontaalsete pindade töötlemisel hoidke seadet nii, et imivoolik on suunatud alla.

## Vooliku-/kaabliklambri paigaldamine/eemaldamine (vaata joonist F)

Asetage vooliku-/kaabliklamber (24) imemisvoolikule (21). Asetage võrgukaabel vooliku-/kaabliklambri kaablisoonde.

Eemaldamiseks tõmmake vooliku-/kaabliklamber (24) imemisvoolikult (21) maha ja võrgukaabel vooliku-/kaabliklambrist välja.