# Указания за работа

- Преди извършване на каквито и да е дей‌ности по електроинструмента изключ‌вайте щепсела от захранващата мрежа.

- Преди да оставите електроинструмента, изчаквайте въртенето да спре напълно.

- Не поставяйте електроинструмента настрани. Шлифоващият диск може да се деформира трайно от това.

- Електроинструментът не е подходящ да бъде ползван за стационарна работа. Напр. той не трябва да бъде захващан в менгеме или монтиран неподвижно на работен плот.

##

Включете електроинструмента, поставете го с цялата шлифоваща повърхност върху обработ‌ваната основа и го придвижвайте с умерен натиск по обработвания детайл.

Производителността при снемане на материал и качеството на повърхността се определят главно от избора на шкурка, настроената честота на обороти и силата на притискане.

Само шкурки в безукорно състояние осигуря‌ват добра производителност и предпазват електро‌инструмента от преждевременно износване.

По време на работа притискайте електро‌инстру‌мента равномерно, за да увеличите дълготрайността на шкурката.

Прекомерното увеличаване на силата на при‌тискане не води до увеличаване и на интензив‌ността на отнемане, а до по-бързото износ‌ване на шкурката и на електроинструмента.

Не използвайте шкурка, с която сте обработ‌вали метал, за шлифоване на други видове материал.

Използвайте само оригинални шкурки на Bosch.

##

Чрез свалящия се четков сегмент можете да редуцирате страничното разстояние между стената/тавана и шлифоващия диск.

- Задръжте застопоряването (11) на четковия сегмент (17) натиснато.
- Завъртете четковия сегмент (17) напред и го свалете.
- За поставяне закачете четковия сегмент (17) върху срещуположната страна на застопоряването (11) и го завъртете към шлифоващата глава (10) докато не се фиксира.

##

Според размера на вакуума усещаното тегло на инструмента може да се редуцира.

Можете според целта на употреба да превключвате различните режими на въздушна струя. Завъртете лоста за регулиране на силата на засмукване (12) в една от 3-те позиции.

Позиция на превключвателя | Вид на въздушната струя | Приложение
--- | --- | ---
| ① външна въздушна струя | Идеално за шлайфане на стени с висока скорост на шлайфане и без вакуум
| ② смесена външна и вътрешна въздушна струя | Средна мощност на шлайфане с вакуумно действие
| ③ смесена външна и вътрешна въздушна струя | Идеално за шлайфане на тавани, с ниска скорост на шлайфане, но висок вакуум (засмукваща сила) за слабо усещано тегло

##

Можете да регулирате мощността на засмукване така, че да получите предпочитания баланс между скорост на шлайфане и мощност на изсмукване. Регулирането може да се извършва само когато вътрешната въздушна струя е активирана (позиция ③ в таблицата горе).

Адаптирайте мощността на засмукване с колелото за регулиране (1):

- 1−5: ниска до висока засмукваща сила, подходяща за шлайфане на тавани
- 6: максимална засмукваща сила, подходяща за шлайфане на стени

Започнете с ниска мощност на засмукване (позиция 1) и я увеличавайте бавно докато не се регулира осезаемо притискане.

Високата мощност на засмукване позволява шлайфане без умора по тавани и стени. Твърде силно настроената мощност на засмукване може да доведе до вибрации на електроинструмента и да влоши воденето.