# การเริ่มต้นปฏิบัติงาน

- ให้สังเกต‌แรงดัน‌ไฟฟ้า! แรงดัน‌ไฟฟ้า‌จาก‌แหล่ง‌จ่าย‌ไฟฟ้า‌ต้อง‌มี‌ค่า‌ตรงกับ‌ค่า‌แรงดัน‌ไฟฟ้า‌ที่‌ระบุ‌ไว้‌บน‌เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้าที่มีเครื่องหมาย 230 โวลท์ สามารถใช้งานกับ 220 โวลท์ ได้ด้วย

##

คุณสามารถหมุนปุ่มปรับความเร็วรอบล่วงหน้า (2) เพื่อเลือกความเร็วรอบที่ต้องการได้แม้ขณะเครื่องกำลังเดินอยู่ ตัวเลขที่สูงขึ้นหมายถึงความเร็วสูงตัวเลขที่ต่ำกว่าหมายถึงความเร็วต่ำ

ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์คงที่จะรักษาความเร็วรอบขณะเดินเครื่องตัวเปล่าและขณะใช้งานให้มีค่าเกือบคงที่ และทำให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานที่สม่ำเสมอ

ระบบสตาร์ท‌แบบ‌นุ่มนวลอิเล็กทรอนิกส์จะจำกัดแรงบิดเมื่อเปิดสวิทช์และเพิ่มอายุการใช้งานของมอเตอร์

##

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านสามารถใช้งานสวิทช์เปิด-ปิดได้โดยไม่ต้องปล่อยด้ามจับ‌

เมื่อต้องการเปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้าให้เลื่อนสวิทช์เปิด-ปิด (3) ไปด้านหน้าเพื่อให้ "I" ปรากฏบนสวิทช์

เมื่อต้องการปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้าให้เลื่อนสวิทช์เปิด-ปิด (3) ไปด้านหลังเพื่อให้ "0" ปรากฏบนสวิทช์ปิด

##

ฟิลเลอร์/ ความแข็งของปูนปลาสเตอร์ | ผนัง/ เพดาน | กระแสลมภายใน/ภายนอก | พลังดูด | ระดับความเร็วรอบ | ขนาด‌เม็ดทราย กระดาษทราย
--- | --- | --- | --- | --- | ---
อ่อนมาก/นุ่ม | ผนัง/เพดาน | ➀ | 6 | 2–4 | ตั้งแต่ P180
ความแข็งปานกลาง | ผนัง | ➀ | 6 | 4–6 | ตั้งแต่ P120
เพดาน | ➂ | 1–5 (เหมาะสมที่สุด: 3)
แข็งมาก | ผนัง/เพดาน | ➀ บนพื้นผิวที่ไม่เรียบ | 6 | 4–6 | ตั้งแต่ P100
➂ บนพื้นผิวเรียบ | 1–3