# 고장 – 원인 및 대책

원인 | 해결 방법
--- | ---
석고보드 샌더가 원할하게 작동하지 않거나 표면에서 덜컹거립니다.
흡입력이 너무 강하게 설정되었습니다. | 흡입 출력을 줄이거나 필요에 따라 외부 흡입으로 전환하십시오.
퍼티 자재 또는 모재가 딱딱합니다. | 흡입 출력을 줄이거나 필요에 따라 외부 흡입으로 전환하십시오.
회전속도를 줄이십시오.
가공해야 할 자재의 제거율이 너무 높습니다.
석고보드 샌더의 회전속도가 너무 높습니다. | 회전속도를 줄이십시오.
석고보드 샌더의 흡입력이 너무 강하게 설정되었습니다. | 흡입력을 줄이거나 외부 흡입으로 전환하십시오.
퍼티 자재에 주입물의 비율이 높거나 너무 부드럽습니다. | 외부 흡입을 켜고, 흡입 출력 조절 다이얼을 6 단으로 설정한 후, 극단적인 경우 회전속도를 줄이십시오.
연마제의 입자가 너무 큽니다. | 더 미세한 입방수의 샌딩 페이퍼를 사용하십시오.
표면 품질이 최적의 상태가 아닙니다.
연마제의 입자가 너무 큽니다. | 더 미세한 입방수의 샌딩 페이퍼를 사용하십시오.
퍼티 자재의 건조 시간을 준수하지 않았습니다. | 기술 자료 및 제조사 권장사항에 유의하십시오.
흡입력이 너무 강하게 설정되었습니다. | 흡입 출력을 줄이십시오.
퍼티 자재에 주입물의 비율이 높거나 너무 부드럽습니다. | 더 미세한 입방수의 샌딩 페이퍼를 사용하십시오.
표면에 작동 중인 전동공구가 놓여 있습니다(홈 형성). | 전동공구를 표면으로 가져온 후에 전원을 켜십시오.
표면에서 작업할 경우, 항상 탈착식 브러시 부분을 함께 작동하십시오.
표면에 샌딩 홈이 존재합니다.
표면에 딱딱한 샌딩판이 비스듬하게 놓여 있습니다. | 부드러운 샌딩판을 중간 패드와 함께 사용하십시오.
퍼티 자재가 매우 부드러운 경우, 샌딩판이 너무 딱딱하거나 또는 연마제 입자가 너무 큽니다. | 부드러운 샌딩판을 중간 패드와 함께 사용하십시오.
더 미세한 입도를 가진 연마제를 사용하십시오.
흡입력이 충분하지 않습니다.
집진기의 흡입 출력이 너무 낮습니다. | 집진기의 흡입력을 높이십시오.
석고보드 샌더의 회전속도가 너무 높습니다. | 회전속도를 줄이십시오.
석고보드 샌더의 내부 흡입력이 너무 낮습니다. | 흡입 출력을 줄이거나 외부 흡입으로 전환하십시오.
퍼티 자재에 주입물의 비율이 높거나 너무 부드럽습니다. | 외부 흡입을 켜고, 흡입 출력 조절 다이얼을 6 단으로 설정한 후, 극단적인 경우 회전속도를 줄이십시오.
집진기의 메인 필터가 차단되었습니다/막혔습니다. | 필터를 정기적으로 청소해 주십시오. 방법 1: 흡입력을 최대 흡입 출력으로 조정하십시오. 자동 청소가 진행될 때까지 손바닥으로 10 초 동안 노즐 입구, 흡입 호스 입구 또는 집진기의 흡기구를 막으십시오. 방법 2: 필터를 기계적으로 청소해 주십시오(흡인 배출). 방법 3: 필터의 손상 및 막힘 여부를 점검해 주십시오. 정기적으로 새 필터를 사용하십시오.
플리스 먼지백을 사용합니다. | 폐기용 먼지백을 사용하십시오.
흡입 호스가 막히거나 또는 꺾였습니다. | 막힌 부분을 제거하거나 또는 꺾임 현상을 해결하십시오.
집진기의 먼지백이 가득찼습니다. | 집진기의 먼지백을 비우십시오.