# Технички податоци

Брусилка за гипсени плочи |  | GTR 550 GTR 55-225
--- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 GD4 0..‎
Одредување на број на вртежи |  | ●
Константна електроника |  | ●
Мек старт |  | ●
Номинална јачина | W | 550
Број на вртежи во празен од n₀ | min–1 | 340−910
Дијаметар на брусниот диск | mm | 215
Дијаметар на брусното сечило | mm | 225
Компатибилно црево за всисување (дијаметар) | mm | 45
Компатибилна млазница на всисувачот за прав (дијаметар) | mm | 45/35/32
Должина на кратка верзија (без продолжна цевка) | m | 1,1
Должина на стандардна верзија (со 1 продолжна цевка)A) | m | 1,7
Должина на долга верзија (со 2 продолжни цевки) | m | 2,3
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014
Кратка верзија | kg | 4,1
Стандардна верзија | kg | 4,8
Класа на заштита |  | /I

A)

  Стандарден обем на испорака

Податоците важат за номинален напон [U] од 230 V. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.