# Înlocuirea foii abrazive (consultă imaginea A)

Pentru scoaterea foii abrazive (13), ridic-o în lateral şi trage-o de pe padul intermediar (14).

Înainte de montarea unei foi abrazive noi, îndepărtează impurităţile şi praful de pe padul intermediar (14), de exemplu, cu o pensulă.

Suprafaţa padului intermediar (14) este alcătuită dintr-un ţesătură tip arici, pentru a permite fixarea rapidă şi facilă a foilor abrazive cu sistem de prindere tip arici.

Apasă ferm foaia abrazivă (13) pe partea inferioară a padului intermediar (14).

Pentru garantarea unei aspirări optime a prafului, asigură-te că decupajele din foaia abrazivă (13) coincid cu decupajele din padul intermediar (14) şi cu orificiile din discul de şlefuire (16).

Observaţie: La utilizarea discului de şlefuire semidur (accesoriu), nu este necesar niciun pad intermediar (14), deoarece foaia abrazivă (13) este fixată direct pe discul de şlefuire (16). În afară de aceasta, schimbarea se realizează conform descrierii de aici.