# Заміна амортизуючої прокладки (див. мал. A)

При використанні м’якої опорної шліфувальної тарілки (стандартний комплект поставки) завжди слід використовувати амортизуючу прокладку (14).

Щоб зняти амортизуючу прокладку (14), підніміть її збоку і зніміть з опорної шліфувальної тарілки (16).

Перед закріпленням нової амортизуючої прокладки прочистіть опорну шліфувальну тарілку (16) від забруднень і пилу, напр., за допомогою пензлика.

Поверхня опорної шліфувальної тарілки (16) вкрита липучкою, що дозволяє швидко та без ускладнень закріплювати амортизуючу прокладку.

Притисніть амортизуючу прокладку (14) міцно до нижнього боку опорної шліфувальної тарілки (16).

Для забезпечення оптимального відсмоктування слідкуйте за тим, щоб отвори в амортизуючій прокладці (14) збігалися з отворами у шліфувальній тарілці (16).