# Schleifblatt wechseln (siehe Bild A)

Zum Abnehmen des Schleifblattes (13) heben Sie es seitlich an und ziehen es vom Zwischenpolster (14) ab.

Entfernen Sie vor dem Aufsetzen eines neuen Schleifblattes Schmutz und Staub vom Zwischenpolster (14), z.B. mit einem Pinsel.

Die Oberfläche des Zwischenpolsters (14) besteht aus einem Klettgewebe, damit Sie Schleifblätter mit Kletthaftung schnell und einfach befestigen können.

Drücken Sie das Schleifblatt (13) fest auf die Unterseite des Zwischenpolsters (14) auf.

Achten Sie zur Gewährleistung einer optimalen Staubabsaugung darauf, dass die Ausstanzungen im Schleifblatt (13) mit den Ausstanzungen am Zwischenpolster (14) und den Bohrungen im Schleifteller (16) übereinstimmen.

Hinweis: Bei Verwendung des mittelharten Schleiftellers (Zubehör) wird kein Zwischenpolster (14) benötigt, das Schleifblatt (13) wird direkt auf dem Schleifteller (16) befestigt. Abgesehen davon erfolgt der Wechsel wie hier beschrieben.