# Поддържане и почистване

- Преди извършване на каквито и да е дей‌ности по електроинструмента изключ‌вайте щепсела от захранващата мрежа.

- За да работите качествено и безопасно, под‌държайте електроинструмента и вентила‌цион‌ните му отвори чисти.

Когато е необходима замяна на захранващия кабел, тя трябва да се извърши в оторизиран сервиз за електроинструменти на Bosch, за да се запази нивото на безопасност на Bosch електроинструмента.

## Смяна на свързващия маркуч (вж. фиг. I)

За отстраняване на свързващия маркуч (18) разхлабете винта на скобата за маркуч (25) с отвертка и повдигнете скобата за маркуч (25) със свързващия маркуч (18). Свалете скобата за маркуч (25). Изтеглете за другия край на свързващия маркуч (18) вътрешния корпус (26) на закрепването на маркуча (27). Хванете здраво вътрешния корпус (26) и развийте свързващия маркуч (18).

За поставяне на нов свързващ маркуч (18) хванете здраво вътрешния корпус (26) и завийте новия свързващ маркуч (18) до упор. Монтирайте скобата за маркуч (25) върху другата страна на свързващия маркуч (18). Позиционирайте винтовата глава така, че с отвертка да можете да затегнете скобата за маркуч (25) без усилие върху шлифоващата глава (10) с момент на затягане от около 2 Nm.