# Slīpēšanas pamatnes nomaiņa (skat. attēlu B)

Norāde: bojātu slīpēšanas pamatni (16) nomainiet nekavējoties.

Novelciet slīploksni (13) un poraino paliktni (14). Pilnībā izskrūvējiet skrūvi (15) un noņemiet slīpēšanas pamatni (16). Uzlieciet jaunu slīpēšanas pamatni (16) un stingri pievelciet skrūvi.

Norāde: uzliekot slīpēšanas pamatni, raugieties, lai līdzņēmēja zobrievojums saķertos ar slīpēšanas pamatnes ierobiem.

Norāde: bojātu slīpēšanas pamatnes turētāju drīkst nomainīt tikai Bosch pilnvarotā elektroinstrumentu remonta darbnīcā.