# Uvedení do provozu

- Dbejte na správné síťové napětí! Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém štítku elektrického nářadí. Elektrické nářadí označené 230 V smí být provozováno i na 220 V.

##

Pomocí nastavovacího kolečka předvolby otáček (2) můžete předvolit potřebné otáčky i během provozu. Vyšší čísla znamenají vysoké otáčky, nižší čísla nízké otáčky.

Konstantní elektronika udržuje počet otáček při běhu naprázdno a při zatížení téměř konstantní a zaručuje rovnoměrný pracovní výkon.

Elektronický pozvolný rozběh omezuje krouticí moment při zapnutí a zvyšuje životnost motoru.

##

- Zajistěte, abyste mohli ovládat spínač, aniž byste pustili rukojeť.

Pro zapnutí elektronářadí posuňte vypínač (3) dopředu, až se na něm objeví „I“.

Pro vypnutí elektrického nářadí posuňte vypínač (3) dozadu, až se na něm objeví „0“.

##

Tmel / tvrdost sádry | Stěna/ strop | Vnitřní/vnější proud vzduchu | Výkon přisátí | Stupeň otáček | Zrnitost brusného papíru
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Mimořádně měkký / měkký | Stěna/strop | ➀ | 6 | 2–4 | Od P180
Střední tvrdost | Stěna | ➀ | 6 | 4–6 | Od P120
Strop | ➂ | 1–5 (optimální: 3)
Mimořádně tvrdý | Stěna/strop | ➀ při nerovném povrchu | 6 | 4–6 | Od P100
➂ při rovném povrchu | 1–3