# Usisavanje prašine/piljevine

Prašina materijala može biti opasna po zdravlje. Dodir ili udisanje prašine mogu izazvati alergijske reakcije i/ili oboljenja disajnih puteva radnika ili osoba koje se nalaze u blizini.
Pojedine vrste prašine važe za kancerogene.

- Koristite po mogućnosti usisavanje prašine pogodno za materijal.
- Pobrinite se da radno mesto bude dobro provetreno.
- Nosite uvek zaštitnu masku za disanje sa klasom filtera P2.

## Priključivanje sistema za usisavanje prašine (videti sliku E)

U zavisnosti od korišćenog usisivača odaberite jednu od dve opcije priključivanja:

- Stavite usisno crevo (21) u izduvni nastavak (5) na delu za držanje (6) i priključite ga. Povežite usisno crevo (21) sa usisivačem.
- Stavite adapter (22) u izduvni nastavak (5) i priključite ga. Stavite mlaznicu (23) usisivača u adapter (22).

Usisivač mora biti pogodan za materijal koji treba obrađivati.

Upotrebljavajte prilikom usisavanja posebno po zdravlje štetnih prašina, prašine koje izazivaju rak ili suvih prašina specijalan usisivač.

Za velike površine koristite usisivač GAS 35 L/M AFC ili GAS 55 M AFC, jer oni osiguravaju potreban kontinuirani efekat usisavanja.

Držite pri radu na vertikalnim površinama tako električni alat, da crevo za usisavanje pokazuje na dole.

## Montaža/demontaža stezaljki za crevo/kabl (videti sliku F)

Stezaljku za crevo/kabl (24) prevucite na usisno crevo (21). Mrežni kabl utaknite u žleb stezaljke za crevo/kabl.

Za demontažu, skinite stezaljku za crevo/kabl (24) sa usisnog creva (21) i izvucite mrežni kabl iz stezaljke za crevo/kabl.