# Aspiration de poussières/de copeaux

Les poussières de matériaux peuvent être nuisibles à la santé. Tout contact avec les poussières ou toute inhalation de poussières peut entraîner des réactions allergiques et/ou des maladies respiratoires auprès de l’utilisateur ou des personnes se trouvant à proximité.
Certaines poussières sont cancérogènes.

- Utilisez dans la mesure du possible un dispositif d’aspiration adapté à la nature du matériau.
- Veillez à bien aérer la zone de travail.
- Portez toujours un masque respiratoire conforme à la classe de filtration P2.

## Raccordement à un aspirateur (voir figure E)

Optez selon l'aspirateur utilisé pour l'une des deux possibilités de raccordement suivantes :

- Emboîtez le flexible d’aspiration (21) dans la tubulure d’aspiration (5) de la poignée (6) jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Raccordez le flexible d’aspiration (21) à un aspirateur.
- Emboîtez l'adaptateur (22) dans la tubulure d’aspiration (5) jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Insérez le suceur (23) de l'aspirateur dans l'adaptateur (22).

L’aspirateur doit être conçu pour le type de matériau à poncer.

Pour l’aspiration de poussières particulièrement nuisibles à la santé, cancérigènes ou sèches, utilisez un aspirateur spécial.

Pour les grandes surfaces, utilisez l’aspirateur GAS 35 L/M AFC ou GAS 55 M AFC. Tous deux offrent la puissance d’aspiration continue requise.

Lors d’une utilisation sur des surfaces verticales, tenez l’outil électroportatif de sorte que le tuyau d’aspiration soit dirigé vers le bas.

## Montage/démontage du clip de flexible/câble (voir fig. F)

Clipsez le clip de flexible/câble (24) sur le flexible d’aspiration (21). Insérez le câble d’alimentation dans la gorge du clip de flexible/câble.

Pour le démontage, déclipsez le clip de flexible/câble (24) du flexible d’aspiration (21) et dégagez le câble d’alimentation du clip de flexible/câble.