# Afzuiging van stof en spanen

Stof van materialen kan schadelijk voor de gezondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan leiden tot allergische reacties en/of luchtwegaandoeningen bij de gebruiker of personen die zich in de omgeving bevinden.
Sommig stof wordt gezien als kankerverwekkend.

- Gebruik indien mogelijk een voor het materiaal geschikte stofafzuiging.
- Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
- Draag altijd een stofmasker met filterklasse P2.

## Stofafzuiging aansluiten (zie afbeelding E)

Kies afhankelijk van de gebruikte stofzuiger een van beide aansluitmogelijkheden:

- Steek de afzuigslang (21) in de uitblaasopening (5) op het greepdeel (6) en laat deze vastklikken. Verbind de afzuigslang (21) met een stofzuiger.
- Steek de adapter (22) in de uitblaasopening (5) en laat deze vastklikken. Steek het mondstuk (23) van de stofzuiger in de adapter (22).

De stofzuiger moet geschikt zijn voor het te bewerken materiaal.

Gebruik bij het afzuigen van voor de gezondheid bijzonder gevaarlijk, kankerverwekkend of droog stof een speciale zuiger.

Gebruik voor grote oppervlakken de stofzuiger GAS 35 L/M AFC of GAS 55 M AFC, aangezien deze de noodzakelijke continue zuigcapaciteit garanderen.

Houd bij werkzaamheden op verticale oppervlakken het elektrische gereedschap zo vast dat de afzuigslang omlaag wijst.

## Slang-/kabelklem monteren/demonteren (zie afbeelding F)

Schuif de slang-/kabelklem (24) over de afzuigslang (21). Steek het netsnoer in de kabelsleuf van de slang-/kabelklem.

Voor de demontage trekt u de slang-/kabelklem (24) van de afzuigslang (21) af en trekt u het netsnoer uit de slang-/kabelklem.