# 技术参数

清水墙磨机 |  | GTR 550 GTR 55-225
--- | --- | ---
物品代码 |  | ‎3 601 GD4 0..‎
转速预选 |  | ●
恒定电子装置 |  | ●
缓速起动 |  | ●
额定输入功率 | 瓦 | 550
空载转速n₀ | 转/分钟 | 340−910
磨盘直径 | 毫米 | 215
砂纸直径 | 毫米 | 225
兼容的集尘软管（直径） | 毫米 | 45
兼容的吸尘器喷嘴（直径） | 毫米 | 45/35/32
短款长度（不带加长管） | 米 | 1.1
标准款长度（带1根加长管）A) | 米 | 1.7
长款长度（带2根加长管） | 米 | 2.3
重量符合EPTA-Procedure 01:2014
短款 | 公斤 | 4.1
标准款 | 公斤 | 4.8
保护等级 |  | /I

A)

  （基本供货范围）

所有参数适用于230伏的额定电压[U]，对于其他不同的电压和国际规格，数据有可能不同。

数值可能因不同产品而异，并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见 www.bosch-professional.com/wac。